**«Προμήθεια υφασμάτων τύπου Muslin και ειδικού τροχήλατου κιβωτίου»**

**ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.0 Αυλαία Τύπου Kabuki 900cm x 800cm** | | | |
| **Τεχνικά Χαρακτηριστικά** | **Απαίτηση** | **Συμμόρφωση** | **Παραπομπή** |
| **Κωδικός Προϊόντος** | Να αναφερθεί |  |  |
| **Ποσότητα** | Δύο |  |  |
| **Περιγραφή** | Ενδιάμεση Αυλαία τύπου Kabuki κατάλληλη για ανάρτηση από αντίστοιχούς μηχανισμούς. |  |  |
| **Χρήση** | Για τη κάλυψη των αναγκών των καλλιτεχνικών παραγωγών του ΠΣΚΗ και συγκεκριμένα για τη διαμόρφωση της σκηνής και την δημιουργία οπτικών εφέ. |  |  |
| **Τύπος Αυλαίας** | Kabuki |  |  |
| **Ύφασμα** | Πυρίμαχο Ύφασμα Muslin, ενδεικτικού τύπου HSE140S – Tempesta Peroni. |  |  |
| **Διαστάσεις** | 900cm wide x 800cm Height |  |  |
| **Χρώμα Υφάσματος** | Κόκκινο |  |  |
| **Βάρος Υφάσματος** | ≈ 22g/m2 |  |  |
| **Σύνθεση Υφάσματος** | 100% silk |  |  |
| **Κατασκευή** | Strap / 7cm+eyelets+ties / 25cm, πλευρική ραφή 4 cm και τελείωμα με θήκη (pocket) 10cm |  |  |
| **Πιστοποιήσεις Υφάσματος** | EN 13501 -1 class B – s1, d0 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.0 Αυλαία Τύπου Kabuki 810cm x 800cm** | | | |
| **Τεχνικά Χαρακτηριστικά** | **Απαίτηση** | **Συμμόρφωση** | **Παραπομπή** |
| **Κωδικός Προϊόντος** | Να αναφερθεί |  |  |
| **Ποσότητα** | Δύο |  |  |
| **Περιγραφή** | Ενδιάμεση Αυλαία τύπου Kabuki κατάλληλη για ανάρτηση από αντίστοιχούς μηχανισμούς. |  |  |
| **Χρήση** | Για τη κάλυψη των αναγκών των καλλιτεχνικών παραγωγών του ΠΣΚΗ και συγκεκριμένα για τη διαμόρφωση της σκηνής και την δημιουργία οπτικών εφέ. |  |  |
| **Τύπος Αυλαίας** | Kabuki |  |  |
| **Ύφασμα** | Πυρίμαχο Ύφασμα Muslin, ενδεικτικού τύπου HSE140S – Tempesta Peroni. |  |  |
| **Διαστάσεις** | 810cm wide x 800cm Height |  |  |
| **Χρώμα Υφάσματος** | Κόκκινο |  |  |
| **Βάρος Υφάσματος** | ≈ 22g/m2 |  |  |
| **Σύνθεση Υφάσματος** | 100% silk |  |  |
| **Κατασκευή** | Strap / 7cm+eyelets+ties / 25cm, πλευρική ραφή 4 cm και τελείωμα με θήκη (pocket) 10cm |  |  |
| **Πιστοποιήσεις Υφάσματος** | EN 13501 -1 class B – s1, d0 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.0 Αυλαία Τύπου Kabuki 650cm x 800cm** | | | |
| **Τεχνικά Χαρακτηριστικά** | **Απαίτηση** | **Συμμόρφωση** | **Παραπομπή** |
| **Κωδικός Προϊόντος** | Να αναφερθεί |  |  |
| **Ποσότητα** | Ένα |  |  |
| **Περιγραφή** | Ενδιάμεση Αυλαία τύπου Kabuki κατάλληλη για ανάρτηση από αντίστοιχούς μηχανισμούς. |  |  |
| **Χρήση** | Για τη κάλυψη των αναγκών των καλλιτεχνικών παραγωγών του ΠΣΚΗ και συγκεκριμένα για τη διαμόρφωση της σκηνής και την δημιουργία οπτικών εφέ. |  |  |
| **Τύπος Αυλαίας** | Kabuki |  |  |
| **Ύφασμα** | Πυρίμαχο Ύφασμα Muslin, ενδεικτικού τύπου HSE140S – Tempesta Peroni. |  |  |
| **Διαστάσεις** | 650cm wide x 800cm Height |  |  |
| **Χρώμα Υφάσματος** | Κόκκινο |  |  |
| **Βάρος Υφάσματος** | ≈ 22g/m2 |  |  |
| **Σύνθεση Υφάσματος** | 100% silk |  |  |
| **Κατασκευή** | Strap / 7cm+eyelets+ties / 25cm, πλευρική ραφή 4 cm και τελείωμα με θήκη (pocket) 10cm |  |  |
| **Πιστοποιήσεις Υφάσματος** | EN 13501 -1 class B – s1, d0 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.0 Κιβώτιο τύπου Flight Case** | | | |
| **Τεχνικά Χαρακτηριστικά** | **Απαίτηση** | **Συμμόρφωση** | **Παραπομπή** |
| **Κωδικός Προϊόντος** | Να αναφερθεί |  |  |
| **Ποσότητα** | Ένα |  |  |
| **Περιγραφή** | *Κιβώτιο τύπου Flight Case για τη μεταφορά και την αποθήκευση των αυλαιών. Το Flight Case θα είναι επαγγελματικού τύπου στιβαρής κατασκευής, τροχήλατο, με σκελετό αλουμινίου από ειδικά προφίλ,* *επιφάνειες μαύρου χρώματος, κλειδαριές τύπου πεταλούδας και μεταλλικές χειρολαβές.*  *Θα πρέπει να διαθέτει περιστρεφόμενους τροχούς με κλείδωμα.*  *Οι διαστάσεις του θα είναι κατάλληλες για την αποθήκευση και την μεταφορά των προσφερόμενων αυλαίων.* |  |  |
| **Χρήση** | Για τη αποθήκευση και την μεταφορά των αυλαίων. |  |  |
| **Ενδεικτικές Διαστάσεις** | 1,15 έως 1,5μ πλάτος , 0,60μ βάθος, 0,60 ύψος. *Σε κάθε περίπτωση οι διαστάσεις του θα είναι κατάλληλες για την αποθήκευση και την μεταφορά του συνόλου των προσφερόμενων αυλαίων* |  |  |
| **Χρώμα** | Μαύρο |  |  |
| **Σκελετός** | Προφίλ αλουμινίου ειδικά για την κατασκευή ικριωμάτων και Flight Case. |  |  |
| **Επιφάνειες** | *Ειδικές επιφάνειες με επίστρωση βυνιλίου ή αντίστοιχου υλικού πάχους ≈10mm, μαύρου χρώματος* |  |  |
| **Τροχοί** | Τέσσερις περιστρεφόμενους τροχούς , οι δύο εξ αυτών με κλείδωμα. |  |  |
| **Χειρολαβές** | Τέσσερις χωνευτές μεταλλικές επαναφερόμενες χειρολαβές με ειδικό πλαστικό κάλυψης. |  |  |
| **Κλείδωμα** | Κλειδαριές πεταλούδας |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **………./………../ 2023**  **Ο Προσφέρων** |